
[bookmark: _GoBack]Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 in 9/11) in na osnovi Pravilnika o požarnem redu (Ur. List RS št. 52/07, 34/11 in 101/11) izdaja direktor ustanove ________naziv zdr. ustanove___________, naslov:_________________________________ _____ime, priimek direktorja____________ (v nadaljnjem besedilu: ustanova) naslednji

POŽARNI RED
				   

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta požarni red ureja:

1. Organizacijo varstva pred požarom v ___naziv ustanove________ ukrepe varstva pred požarom, ki jih narekujejo delovni pogoji dela v ustanovi,
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno 
    ogroženih prostorov
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe,
5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in 
    drugih virov vžiga,
6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrola teh ukrepov
8. navodila za ravnanje v primeru požara
9. način usposabljanja in poučevanja delavcev o požarni varnosti.

V objektih ustanove mora biti del požarnega reda iz prve, druge in osme točke prejšnjega odstavka izobešen na vidnem mestu.


ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

2. člen

Direktor oz. odgovorna oseba skrbi :
1. Za celotno  varstvo pred požarom.
2. Za sprejem  sprememb in dopolnitev požarnega reda.
3. Za pooblaščanje odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
4. Za financiranje varstva pred požarom.

Pooblaščena oseba odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred požarom opravlja naslednje naloge (lahko zunanji):
1.  Vodi in organizira izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
2.  Izdela požarni red in njegove dopolnitve.
3.  Nadzoruje izvajanje ukrepov (požarni pregled 1x letno ter pri vsakem obisku ustanove posveti posebno pozornost  požarni varnosti in v primeru nepravilnosti o tem obvesti direktorja).
4.  Organizira izvajanje usposabljanja zaposlenih v sodelovanju z direktorjem.
5.  Skrbi za nadzor nad vzdrževanjem opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.
6.  Vodi evidence v sodelovanju s koordinatorjem VPD in VP v ustanovi in pripravlja njihove dopolnitve.
7.  Izdaja dovoljenja za vroča dela.
8.  Izdeluje poročila in zapisnike o pregledih ter o ugotovljenih pomanjkljivostih.
9.  Sodeluje pri vajah evakuacije.

Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije opravljajo naloge:
1.  če opazi začeten požar, je dolžan obvestiti vodstvo ustanove, in pričeti z gašenjem,
2.  če požara ni moč pogasiti, usmerja in pomaga osebam v objektu k hitrejši evakuaciji iz objekta,
3.  na zbirnem mestu zbere vse podatke o evakuiranih osebah, ter podatke posreduje vodji intervencije,
Odgovorne osebe v ustanovi so:
___določiti ime in priimek osebe____
_______________________________
Osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se napoti na izobraževanje na ustrezno institucijo. Odgovorne osebe se usposablja na tri leta. Osebe, ki so odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije so razvidne iz potrdila o usposabljanju. Program je v prilogi.


3. člen 

Delavci ustanove so dolžni, da pri svojem delu upoštevajo predpise s področja varstva pred požarom, da se zavaruje življenje in zdravje pacientov, delavcev ustanove in ostalih oseb v ustanovi ter premoženje ustanove.

4. člen

Določba prejšnjega člena velja tudi za osebe, ki se iz kakršnegakoli razloga zadržujejo v ustanovi.


UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM IN PERIODIKA PREGLEDOV

5. člen

V objektu so pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi navodili proizvajalcev. 

GASILNI APARATI morajo biti pregledani (skladno z navodili proizvajalca gasilnih aparatov 1x letno) in brezhibni, ne smejo biti založeni ter obešeni na pravilni višini (prijemališče – vrh aparata od 0,8 do 1,2 m nad tlemi). Preglede izvaja pooblaščeni serviser, ki vodi evidenco rokov pregledov, ki so sestavni del evidenc Požarnega reda.  

Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo biti v vsaki situaciji prehodni.



6. člen

HIDRANTI: (če jih imamo) v objektu morajo biti morajo biti pregledani 1 x letno s strani pooblaščenih izvajalcev za preglede hidrantov.

ELEKTRO OPREMA: v objektu morajo biti vse strojne, elektro in plinske napeljave in naprave, izvedene in vzdrževane v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev. 
Elektro omarice morajo biti zaklenjene, ključ pa pri vodji enote oz. pri drugi zadolženi osebi.

SMERI EVAKUACIJE so v stavbi označene s piktogrami – zelene nalepke s puščico.
 
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA (če jo imamo) v ustanovi se občasno preizkuša. Varnostno razsvetljavo je potrebno na 2 leti pregledati s strani podjetja, ki ima koncesijo za pregled varnostne razsvetljave, kateri izda potrdilo o brezhibnem delovanju.

JAVLJALNIKE POŽARA (če jih imamo) v ustanovi se občasno preizkuša. Javljalnike je potrebno na 5 let pregledati s strani podjetja, ki ima koncesijo za pregled, kateri izda potrdilo o brezhibnem delovanju.
7. člen

Delavci ustanove in ostale osebe so dolžni o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje, obvestiti vodjo organizacijske enote, direktorja ustanove. To velja tudi za primere, če zmanjka ali se poškoduje varnostne nalepke ali gasilni aparat.

8. člen

V prostorih ustanove je uporaba odprtega ognja prepovedana, razen v laboratoriju in kuhinji. Kuhanje kave je po objektih dovoljeno, če so zagotovljeni vsi normativi požarne varnosti - urejeni kuhalniki na negorljivi podlagi, v bližini ni gorljivih elementov ali z aparati za kavo.
Delavci v pisarnah se morajo pred odhodom prepričati ali so vsi aparati izključeni. Isto velja za delavce v kuhinji in vzdrževalce v svoji delavnici.
Kajenje je v prostorih ustanove prepovedano. 
Navodila za posameznike, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, so v prilogi, kot sestavni del Požarnega reda.

9. člen

Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti, dosegljivi in označeni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi načrti. 
Zasilni izhodi v vseh objektih so označeni s piktogrami v skladu z  evakuacijskimi načrti ter vedno prosti in prehodni.
Načrt evakuacije mora biti izobešen na vidnem mestu.


Oprema, naprave in druga sredstva varstva pred požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva. Za izvajanje tega člena je zadolžena organizacijska vodja.




10. člen

Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektu ustanove morajo biti ustrezno označene, vedno proste in urejene po predpisih. 

11. člen

Glede na namembnost prostorov so ukrepi varstva pred požarom naslednji:

1. Prostori za osebje
Dodatnih peči za ogrevanje naj se ne uporablja. Kavo se kuha le v čajni kuhinji ali pa v ustreznih aparatih za kuhanje kave. Če se kuha na kuhalnikih, morajo biti le-ti na negorljivi podlagi (kovina, keramične ploščice, ipd.).

Preprečevanje požara:

a. Delavci v prostoru za kuhanje kave oz. v čajni kuhinji skrbijo za pravilno uporabo štedilnika in drugih naprav. Po končanem kuhanju obvezno preverijo, če so naprave ugasnjene. Ko zapuščajo delavci čajno kuhinjo ponovno preverijo, če so štedilnik in druge naprave izključene oziroma plin zaprt.
b. Delavci v prostoru za kuhanje kave preverjajo, če je stanje kuhalnika in drugih naprav neoporečno. Naprave, ki bi lahko povzročile požar, se ne smejo uporabljati.

Oprema za gašenje:
Aparat za gašenje mora biti nameščen v neposredni bližini takega prostora. Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hišnik.


2. Prostori za delo s pacienti (ordinacije, terapijo, ..)
Do požara lahko pride pri izvajanju dela, pri katerem zaposleni in pacienti uporabljajo električne naprave in gorilnike, orodje, ki se segreva (npr. laboratoriji) in podobno.

Preprečevanje požara:
Zaposleni v tistem prostoru je odgovoren za pravilno uporabo naprav, ki delujejo s pomočjo ter električnih naprav oz. aparatur. Pred začetkom eksperimentalnega dela opozori paciente na možnost požara in na ukrepe za preprečevanje in gašenje požara. 
Vodja enote mora biti še posebno pozoren, kadar pri delu uporablja močno hlapljive, vnetljive ali eksplozivne snovi (razredčila, bencin,...). Gasilni aparat mora biti v neposredni bližini delovnega mesta, kjer se bo opravljal eksperiment ali delovni proces. 

Oprema za gašenje:
Aparat za gašenje mora biti nameščen v neposredni bližini teh prostorov. Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren vzdrževalec.








3. Delavnice (npr. hišniška – če jo imajo)
Nevarnost požara je večja ob uporabi nekaterih naprav(npr. kotna brusilka, varilni aparat...) ali sredstev za delo (lakiranje, barvanje,...).

Preprečevanje požara:
Zaposleni in pacienti smejo uporabljati samo neoporečno opremo in naprave. Kadar uporabljamo hlapljive materiale (barve, laki, razredčila, itd.), pazijo, da ne bi kdo prižgal ognja ali naprav, ki povzročajo iskrenje, zlasti še, če je v delovnem prostoru precejšna koncentracija vnetljivih ali eksplozivnih hlapov. Preden začnejo z varjenjem ali podobnimi opravili (žaganje kovin z električnim orodjem in podobno), iz bližine delovnega mesta odstranijo vse vnetljive in eksplozivne materiale.

Oprema za gašenje:
Aparat za suho gašenje mora biti v neposredni bližini teh prostorov. Prav tako mora biti gasilni aparat v vsaki delavnici in skladišču, kjer so vnetljive snovi.

4. Pisarne in kabineti
V pisarnah in kabinetih je prepovedano kuhanje kave v kolikor kuhalnik ni brezhiben in na negorljivi podlagi. Uporaba dodatnih električnih aparatov ali grelnih naprav brez vednosti vzdrževalca ni dovoljena.

5. Kotlovnica – kurilnica (če jo imajo)
Prostor kotlovnice mora biti vedno čist, tako da na tleh ni oljnih madežev. V prostorih se ne sme shranjevati lahko vnetljivih snovi in ostalih predmetov, ki ne sodijo v navedene prostore.
Prostori morajo biti dobro prezračeni, gasilni aparat mora biti v neposredni bližini na lahko dostopnem mestu.

6. Podstrešje (če ga imajo)
Prostori na podstrešju morajo biti vedno pospravljeni. Ne sme se shranjevati lahko vnetljivih snovi in ostalih predmetov, ki ne sodijo v navedene prostore.
Dostop do podstrešja mora biti vedno prost. Pred prostori mora biti vedno primerno število gasilnih aparatov. Podstrešje ni v lasti ustanove.

7. Hodniki
Hodniki morajo biti vidno označeni z nalepkami ali tablami, ki označujejo izhod v sili oz. smer umika iz stavbe v primeru požara. Vsa gasilna sredstva morajo biti na vidnem mestu in pravilno označena.
12. člen

Ustanova mora v skladu s Pravilnikom o požarnem redu, glede na oceno požarne ogroženosti izdelati obvezne priloge (izvleček požarnega reda, navodila za posameznike, evakuacijske načrte, evidenčne in kontrolne liste) in jih hraniti poleg požarnega reda oziroma po določilih omenjenega pravilnika.






ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK DELA IZ POŽARNO OGROŽENIH PROSTOROV

13. člen

Odslužene odvečne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd.) se odstranjujejo sproti – s strani pooblaščenih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega materiala.

14. člen

Vse vnetljive snovi (npr. v hišniški delavnici, laboratorijih, skladiščih,…) morajo biti pravilno skladiščene in hranjene, v nasprotnem primeru pa takoj odstranjene v skladu z predpisi.
Vnetljivih snovi je malo in jih po potrebi odstrani pooblaščeno podjetje registrirano za odvoz odpadnih kemikalij.
Požarno ogroženi prostori so predvsem delavnice hišnika in laboratoriji. V teh prostorih morajo delavci delati previdno predvsem pri brušenju rezanju kovin (zaradi isker), barvanju, lakiranju itd. V primeru začetnih požarov so pripravljeni takoj intervenirati: pogasiti začetni požar, obvestiti vodstvo ustanove, gasilce in po potrebi takoj začeti z evakuacijo.


PODATEK O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA NAMEMBNOST STAVBE

15. člen

Predvideno število uporabnikov ustanove:

· Stavba na ___vpišite samo naslov ustanove_____: 			do ___ oseb


UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV, ELEKTRIČNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA

16. člen

Do eksplozije lahko pride pri delu s plinom (v delavnici, laboratoriju, skladišču,..) in pri delu z nevarnimi oz. gorljivimi snovmi (npr. hišniška delavnica). 

Preprečevanje eksplozije:
Da do eksplozije ne pride, je potrebna redna kontrola in pregledi plinskih napeljav, tesnil ter porabnikov. Direktor je dolžan poskrbeti, da se enkrat letno opravi pregled plinske instalacije in trošil s strani pooblaščene organizacije. 
Pri delu z nevarnimi snovmi je potrebno upoštevati varnostne liste, zagotoviti odzračevanje ali prezračevanje prostorov. Masa nevarnih snovi ne sme presegati dnevne količine, ki jo potrebujemo za opravljanje dela. To velja tudi za hišniške delavnice, kjer je potrebno vse vnetljive snovi (bencin, topila, laki) hraniti v original embalaži, v ognjevarni omari, masa teh snovi, pa ne sme presegati dnevne količine, ki jo potrebujemo za opravljanje dela.




Oprema za gašenje:
Aparat za gašenje mora biti v neposredni bližini delavnic in laboratorijev. Prav tako mora biti gasilni aparat v vsaki delavnici in skladišču, kjer so vnetljive snovi.


UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO

17. člen

Hodniki morajo biti označeni z nalepkami ali tablami, ki označujejo izhod v sili oziroma smer umika iz stavbe v primeru požara, na njih pa ne smejo biti ovire, ki bi lahko zožile evakuacijsko pot. Naprave iz gorljivih mas ne smejo biti prisotne na hodnikih, stopniščih oziroma na evakuacijski poti.
Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo v vsaki neugodni situaciji biti prehodni, kar pomeni, da morajo ključi za odpiranje vrat biti v bližini oziroma se morajo nahajati v posebnih omaricah s steklom pri vratih. Izhodna vrata ne smejo biti založena.

18. člen

Prav tako ne smejo biti založena gasilna sredstva, elektro omare ter glavna plinska pipa. Vsa gasilna sredstva morajo biti na vidnem mestu in pravilno označena.
V primeru evakuacije morajo zaposleni zapreti plin, izklopiti elektriko ter se skupaj z ostalimi osebami evakuirati iz objekta. Evakuiranci se zberejo na dogovorjenem zbirnem mestu. 

19. člen

Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom ali označbami na vozišču »Intervencijska pot«, v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil. Parkiranje na teh površinah je prepovedano.

Dostopne poti za gasilce in gasilska vozila, postavitvene in delovne površine za gasilska vozila, morajo biti vedno proste in prehodne. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti označene z opozorilnimi tablami z napisom »Dovozna pot za gasilska vozila«.

20. člen

V ustanovi se občasno izvede usposabljanje za izvajanje evakuacije (usposabljanje je potrebno izvesti, kjer je ocena požarne ogroženosti 3 ali več, ali če se v objektu nahaja več, kot sto uporabnikov). Usposabljanje naj se izvede po načrtu evakuacije, preveri naj se usposobljenost vseh sodelujočih pri evakuiranju iz objekta (možnosti usposabljanja: z gasilci, samo zaposleni ali zaposleni z pacienti). 

Usposabljanje za izvajanje evakuacije odredi direktor ustanove. O usposabljanju se napiše zapisnik, ki mora vsebovati evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe. 

Zapisnik o usposabljanju za izvajanje evakuacije je v prilogi, kot sestavni del Požarnega reda.



DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, NAČIN IN KONTROLA TEH UKREPOV


21. člen

Ukrepi varstva pred požarom so vsi gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost.

Pri uporabi prostorov se morajo izvesti:

Organizacijski ukrepi
Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene za preventivno delovanje pred požarom, hitro posredovanje ob začetnem požaru in za varno evakuacijo.
· S požarnim redom morajo biti seznanjeni vsi zaposleni. Podpisan izvleček požarnega reda, mora biti stalno izobešen na za to določenem mestu.
· Redno se mora usposabljati zaposlene, praktično in teoretično, tako da bodo poznali vse predvidene ukrepe in da bodo znali uporabiti gasilna sredstva.
· 1 x letno mora delodajalec oz. strokovna oseba za požarno varstvo kontrolirati izvajanje ukrepov varstva pred požarom in izpolniti kontrolni list, ki je sestavni del tega požarnega reda.
· Evakuacijska pot in izhodi morajo biti vedno prosti in označeni v skladu s standardom SIST EN 1013.
· Dostop do naprave za začetno gašenje, električne omarice ne smejo biti ovirani.
· Redno se mora pregledovati in vzdrževati električno inštalacijo v skladu z navodili proizvajalca. O vsaki okvari in pomanjkljivostih na električnih instalacijah se mora takoj obvestiti odgovorno osebo. 
· Poškodovani priključni kabli, vtičnice in vtikače se mora takoj izločiti.
· V primeru prekinitev električnega toka ne smete za nadomestno razsvetljavo uporabljati sveč oziroma odprtega ognja.
· Delovna oprema in naprave, ki se uporablja mora ustrezati veljavnim predpisom in imeti ustrezno dokumentacijo. V skladu z navodili proizvajalca se mora periodično servisirati s strani pooblaščene organizacije.

Gradbeni ukrepi:
· Pri adaptacijah prostorov se morajo upoštevati veljavni tehnični ukrepi predpisi in standardi s področja varstva pred požarom;
· prostore, naprave in priprave se mora vzdrževati in uporabljati, tako da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara;
· pri vzdrževanju, kjer je potrebna uporaba odprtega ognja se mora izdati pismeno dovoljenje za izvajanje takih del s preventivnimi ukrepi zagotoviti varno izvajanje del in zagotoviti požarno stražo;
· električno inštalacijo mora vzdrževati strokovna pooblaščena oseba v skladu s tehničnimi predpisi, tako da ne predstavlja nevarnosti za nastanek požara. 



Evidence
ki se jih vodi v skladu z zahtevami Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 03/07 in 9/11) in Pravilnika o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07 in 34/11):
· spisek zaposlenih seznanjenih s požarnim redom;
· ime in priimek osebe določene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije in način izobraževanja;
· o rednih pregledih in o vzdrževanju,
· o požarih in eksplozijah,
· kontrolni list o stanju požarne preventive.


NAVODILO O RAVNANJU V PRIMERU POŽARA

22. člen

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.
Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti Center za obveščanje tel. 112 ali policijsko postajo tel. 113 ter vodstvo ustanove. 

Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o:
· lokaciji objekta, v katerem je nastal požar, 
· velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar,
· podatke o prijavitelju požara,
· podatke o ogroženosti človeških življenj.
Prostor ki ga je zajel požar je potrebno zapreti, da se čimbolj prepreči izhod dima na evakuacijske poti.

23. člen

Prvi, ki opazi požar, z ustnim obvestilom opozori na nevarnost in potrebo po izpraznitvi ustanove. Obveščanje se izvede ustno – z glasnim pozivanjem po stavbi. Obvestilo naj bo kratko in razumljivo, s kratkimi navodili in lokacijo zbirnega mesta. Takoj je potrebno pričeti z evakuacijo po evakuacijskem načrtu. 


NAČIN USPOSABLJANJA DELAVCEV O POŽARNI VARNOSTI

24. člen

V skladu z zakonom mora biti vsak, ki je redno, začasno ali občasno zaposlen v ustanovi, poučen o varstvu pred požarom po programu, predvsem pa o:
1. pogojih na delovnem mestu (delovnih razmerah),
2. nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije,
3. preventivnih ukrepih,
4. načrtih evakuacije in reševanja,
5. normativih, standardih ter o tehničnih predpisih za varstvo pred požarom,
6. opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom,
7. uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.

25. člen

Zaposlene usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skladu z 8. členom Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

26. člen

Izvajalec usposabljanja mora pred pričetkom usposabljanja izdelati ustrezen program usposabljanja, ki ga mora dati v potrditev direktorju. 
Vsebina in trajanje usposabljanja zaposlenih se prilagodi dejavnosti, ter požarni ogroženosti objekta. Usposobljenost zaposlenih mora biti stalna, tako da se preverja znanje vsaka 3 leta. 

27. člen

Stalna usposobljenost iz prejšnjega člena se preverja pisno ali ustno pred izvajalci usposabljanja ali pred strokovnim delavcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Vsebino in način preverjanja znanja mora izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec predhodno uskladiti z odgovorno osebo ustanove.
Uspeh preverjanja znanja zaposlenih se oceni z   »je opravil«   ali   »ni opravil«.
Delodajalec je dolžan voditi evidenco o tem, kdaj, o čem  in na kakšen način je bil posamezen delavec seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred požarom in kdaj je opravil preizkus znanja. 

V skladu s Pravilnikom o požarnem redu morajo biti med zaposlenimi posebej določene osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz objektov. V vsakem objektu mora biti določena ena oseba in na vsakih 200 oseb še po ena. Usposabljanje se izvede na vsaka 3 leta.
Poudarek usposabljanja naj bo na obravnavanju problematike požarne varnosti v zdravstvenih ustanovah in rizičnih vidikov evakuacije, predstavitev tehničnih in organizacijskih rešitev ter na gašenju začetnih požarov.

28. člen 

V ustanovi naj se po potrebi občasno izvede vajo evakuacije po načrtu in preveri usposobljenost vseh sodelujočih pri evakuiranju zaposlenih in pacientov iz objektov ustanove. Vajo organizira in vodi direktor(ica) v sodelovanju s pooblaščeno osebo za varstvo pred požarom.


PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen

Sestavni deli požarnega reda so (priloge):
· izvleček požarnega reda 
· evidenčni list o seznanitvi zaposlenih
· navodila za posameznike


· evidenca o požarih in eksplozijah
· evidenca o izobraževanju zaposlenih
· evidenčni listi opreme, sredstev in naprav
· kontrolni list opreme, sredstev in naprav


30. člen

Z določili tega požarnega reda s prilogami morajo biti seznanjeni vsi delavci ustanove.

Ta požarni red sprejme direktor ustanove in začne veljati takoj po dnevu sprejema.




Datum:______________		    				Odgovorna oseba: 
                                                                                                    
									________________                                                                                                          



                                                                  Žig:
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	POŽARNI RED  	1



NAVODILA ZA POSAMEZNIKE – OSEBE, KI V OBJEKTU OBČASNO OPRAVLJAJO STORITVENE ALI DRUGE DEJAVNOSTI, KI LAHKO POVZROČIJO POŽAR

1. Organizacija varstva pred požarom
Osebe, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, so dolžni, da s svojim ravnanjem nenehno skrbijo, da do požara ne pride, o vsaki nepravilnosti, ki ogroža življenje in zdravje ali premoženje obvestijo tajništvo ustanove, direktorja ustanove ali pooblaščeno osebo.
Osebe, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, so odgovorni v primeru kršitev požarnovarnostnih pravil.
Osebe, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, morajo dobiti svoj izvod navodil za posameznike.

2. Preventivni ukrepi varstva pred požarom
V prostorih ustanove je kajenje prepovedano. Če se v objektih opravljajo požarno nevarna vzdrževalna dela (varjenje, rezanje, uporaba orodij, ki iskrijo ipd.) je izvajalec del dolžan zagotoviti požarno stražo. Za požarno stražo se smatra gasilec oz. prisotnost osebe, ki je usposobljena za gašenje z pripravljenimi gasilnimi sredstvi, med delom in po njem toliko časa, dokler obstaja potencialna nevarnost za vžig prisotnih gorljivih snovi.
Vsa gasilna oprema mora biti brezhibna, zato naj se jo osebe, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, ne dotikajo ali poškodujejo. Uporaba v primeru, ko ni nevarnosti, je kazniva!
Hodniki in stopnišča ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni, prosti in dosegljivi in označeni z zelenimi evakuacijskimi oznakami. Oprema, naprave in druga sredstva pred požarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva.
Dostopne poti in površine za gasilsko intervencijo ob objektih ustanove morajo biti ustrezno označene, vedno proste in urejene po predpisih. Parkiranje na teh poteh je kaznivo!

3. Postopki in naloge v primeru požara
Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti upravo ustanove, ta pa z internimi sredstvi obveščanja ostale osebe v objektu in center za obveščanje.
Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o ogroženosti človeških življenj.
V primeru evakuacije iz prostorov se morate držati navodil zaposlenih, ki so pristojni za izvedbo in vodenje evakuacije. Ta poteka po načrtu za evakuacijo, oziroma po drugih poteh, če so označene neprehodne. Vrata in okna objekta naj bodo zaprta vendar ne zaklenjena.

4. Postopki in naloge po požaru
Potrebno je preveriti število evakuiranih oseb, poročati vodji evakuacije, če smo kje v objektu opazili še ostale osebe, ki se niso evakuirale, dobiti izjave o požaru oziroma začetku požara, izjave o poteku evakuacije, o materialni škodi na osebnih stvareh in obveščati upravo.

IZVAJALEC:_____________________________________
IME IN PRIIMEK:________________________________
PODPIS IZVAJALCA:_____________________________ DATUM:_________________
(en izvod dobi izvajalec, enega obdrži ustanova)



BORŠTNAR & CO., LJUBLJANA
Podjetje za varnost pri delu


Datum:_____________						                Tekoča številka:_______


DOVOLJENJE ZA VROČA DELA
/varjenje, rezanje, brušenje in ostale uporabe odprtega ognja/
izven delavnice namenjene temu delu

Dovoljenje velja od____________ura:______________do_____________ura:__________________.

Oseba, ki bo opravljala vroča dela oz. podjetje:____________________________________________

Stavba oz. objekt____________________________________________________________________

Oddelek (delavnica, prostor,…)_________________________________________________________

Delovna naloga, ki jo je potrebno opraviti: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posebni varnostni ukrepi:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ali se zahteva prisotnost gasilcev:_______________________________________________________

Ali se zahteva požarna straža in ime osebe:_______________________________________________

Ali bo v bližini ročni gasilni aparat in kakšen:_____________________število RGA:______________

Kdo je zadolžen za namestitev RGA in nadzor nad požarno varnostjo pri neposrednem delu ter občasno po končanem delu:____________________________________________________________

Mesto na katerem se dovoljuje uporaba odprtega ognja je bilo pregledano, upoštevani pa so bili zahtevani varnostni ukrepi. Izvajalec del se mora držati tudi vseh pravil požarne varnosti navedene v Požarnem redu ustanove in ostalih zakonskih predpisov požarne varnosti. V kolikor izvajalec del ne podpiše dovoljenja za vroča dela in v kolikor se o vročih delih ne obvesti pooblaščeno podjetje za požarno varnost, ki skrbi za ustanovo, izvajalec sam prevzame vse odgovornosti in posledice.

Dovoljenje se izdaja v treh izvodih, enega obdrži tajništvo ustanove, enega varilec oz. oseba, ki opravlja vroča dela, enega pa se vrne našemu podjetju.


Podpis izvajalca del:			Podpis odgovorne 		Podpis pooblaščenega
osebe na ustanovi:		inženirja za ustanovo:
                                         
                                            žig					žig




BORŠTNAR & CO. LJUBLJANA
Stegne 27, 1000  LJUBLJANA


Ime programa:

PROGRAM USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM (izdelan v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, Ur. list RS št. 32/11 in 61/11).


Namen in cilj usposabljanja:
· obravnavanje problematike požarne varnosti v medicinskih ustanovah
· predstavitev tehničnih in organizacijskih rešitev požarnega varstva
· usposabljanje za izvajanje evakuacije
· predstavitev preventivnih in aktivnih vidikov požarnega varstva za posamezne ciljne skupine oziroma dejavnosti v ustanovi

Učne oblike in metode, učna sredstva:
Metoda usposabljanja se izvede v obliki predavanja, razlage in prikazovanja. Učna sredstva pri usposabljanju so računalnik, projektor in platno.

Udeleženci usposabljanja:
Vsi zaposleni v ustanovi, ki morajo biti usposobljeni v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, (Ur. list RS št. 32/11 in 61/11).

Vsebina usposabljanja – splošni del:
Normativne, strokovne in druge podlage:
· zahteve zakonodaje za prostorsko načrtovanje in graditev medicinskih objektov: študija požarne varnosti, izkaz požarne varnosti
· požarna varnost (novih in starejših) medicinskih objektov 
· organizacijski ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti: določitev požarnega reda - novosti, vodenje predpisanih evidenc, požarni in evakuacijski načrti
· pravne zahteve za evakuacijo oseb iz objektov; zagotavljanje varnih evakuacijskih poti, pomen zgodnjega odkrivanja in javljanja požara.

Osnove gorenja in gašenja:
· fizikalne in kemične karakteristike gorenja in požara
· pogoji in produkti gorenja
· izvori vžiga in možnosti nastanka požara
· vrste in tipi požarov ter eksplozije
· osnovne značilnosti gorenja

Nevarnosti za nastanek požara:
· uporaba odprtega ognja
· nepravilnosti na elektroinstalacijah
· neupoštevanje navodil za varno delo
· neupoštevanje navodil pri delu z nevarnimi snovmi 
· samovžig
· namerna povzročitev požara

Oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi požarne zaščite in evakuacija oseb iz objektov:
· sredstva in naprave za gašenje začetnih požarov
· pregledovanje in vzdrževanje aktivne požarne zaščite
· vzroki požarov v medicinskih objektih 
· razvoj požara v prostorih
· varnostni vidiki evakuacije
· rizičnost različnih skupin uporabnikov objektov – vedenje ljudi ob evakuaciji
· načini evakuacije glede na vrsto objektov in uporabnikov
· navodila za varno izvedbo evakuacije 
· primeri evakuacije iz različnih vrst medicinskih objektov 



Izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom:
· vgrajena varnost pri gradnji objektov
· tehnični ukrepi za požarno varnost
· poznavanje nevarnih snovi in ravnanje z njimi
· usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požari
· organizacijski ukrepi
· upoštevanje požarnega reda in požarnega načrta
· pravočasno odkrivanje in javljanje požara
· pravilna evakuacija
· vodenje predpisane dokumentacije o požarni varnosti

Vsebina usposabljanja – prilagojen del glede na posamezna delovna mesta:
Medicinski kader:
· preventivna požarna zaščita (seznanitev z gasilnimi sredstvi)
· upoštevanje navodil za varno delo
· ustrezna uporaba naprav pod električno napetostjo
· zagotavljanje varnih evakuacijskih poti
· izvajanje evakuacije ter usposabljanje ob evakuaciji
· način odkrivanja in javljanja požara
· gašenje začetnih požarov

Administrativni kader:
· preventivna požarna zaščita (seznanitev z gasilnimi sredstvi)
· ustrezna uporaba naprav pod električno napetostjo
· zagotavljanje varnih evakuacijskih poti
· izvajanje evakuacije
· način odkrivanja in javljanja požara
· posredovanje informacij gasilskim službam
· gašenje začetnih požarov

Tehnični kader:
· preventivna požarna zaščita (seznanitev z gasilnimi sredstvi)
· uporaba odprtega ognja
· ustrezna uporaba naprav pod električno napetostjo
· upoštevanje navodil za varno delo
· upoštevanje navodil pri delu z nevarnimi snovmi
· izvajanje evakuacije
· izklop energetskih naprav v primeru evakuacije (elektrika, voda, plin – v kolikor se uporablja)
· gašenje začetnih požarov
· način odkrivanja in javljanja požara
· posredovanje informacij gasilskim službam
· preizkušanje in delovanje aktivne požarne zaščite (v kolikor je v ustanovi vgrajena)

Čistilec(ka):
· preventivna požarna zaščita (seznanitev z gasilnimi sredstvi)
· ustrezna uporaba naprav pod električno napetostjo
· upoštevanje navodil za varno delo
· upoštevanje navodil pri delu z nevarnimi snovmi
· izvajanje evakuacije
· način odkrivanja in javljanja požara
· gašenje začetnih požarov

Delavci v kuhinji:
· preventivna požarna zaščita (seznanitev z gasilnimi sredstvi)
· uporaba odprtega ognja
· ustrezna uporaba naprav pod električno napetostjo oziroma plinom (v kolikor se uporablja)
· upoštevanje navodil za varno delo
· upoštevanje navodil pri delu z nevarnimi snovmi
· izvajanje evakuacije
· izklop energetskih naprav v primeru evakuacije (elektrika, plin – v kolikor se uporablja)
· gašenje začetnih požarov
· način odkrivanja in javljanja požara






Nosilci in izvajalci usposabljanja: 
Usposabljanje izvaja podjetje Borštnar & CO. Ljubljana, Stegne 27, Ljubljana, s svojimi izvajalci: Drago Borštnar, ing.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing.; Tomaž Omerzu, dipl. ing.; Jure Černič, dipl. ing.

Kraj in čas usposabljanja: 
Usposabljanje se izvaja v prostorih naročnika, oziroma na dogovorjeni lokaciji, v skladu z dogovorom.

Način ocenjevanja znanja oziroma preverjanja usposobljenosti: 
Usposobljenost se preverja pisno s testi, ki jih pripravi pooblaščeno podjetje za požarno varnost, katero izda potrdilo o usposobljenosti. Uspeh preverjanja znanja zaposlenih se oceni z “je opravil” ali “ni opravil”. 




PROGRAM POTRJUJE: 

Ustanova: __________________________________________________________ 	

Naslov: ____________________________________________________________	


Datum:				žig:				Podpis direktorja:






























BORŠTNAR & CO. LJUBLJANA
Stegne 27, 1000  LJUBLJANA

Ime programa:

USPOSABLJANJE OSEB, ODGOVORNIH ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE IZ OBJEKTOV 
(Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS 3/07 in 9/11), Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) in Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11 in 61/11).


Namen in cilj usposabljanja:
Obravnavanje problematike požarne varnosti v zdravstvenih ustanovah in rizičnih vidikov evakuacije, predstavitev tehničnih in organizacijskih rešitev, gašenje začetnih požarov.

Učne oblike in metode, učna sredstva:
Metoda predavanja, razlage in prikazovanja pri teoretičnem usposabljanju; metoda demonstracije ter samostojno delo udeležencev pri praktičnem usposabljanju. Učna sredstva pri teoretičnem usposabljanju so računalnik, projektor in platno, pri praktičnem usposabljanju pa so to gasilna sredstva (gasilni aparat, odeja za gašenje).

Udeleženci usposabljanja:
Osebe, ki morajo biti (v skladu s 4. členom Pravilnika o požarnem redu, Ur.l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) med zaposlenimi posebej zadolžene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz objektov.

Vsebina (teoretični in praktični del usposabljanja):
Normativne, strokovne in druge podlage: 
· zahteve zakonodaje za prostorsko načrtovanje in graditev zdravstvenih objektov: študija požarne varnosti, izkaz požarne varnosti
· požarna varnost (novih in starejših) zdravstvenih objektov 
· organizacijski ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti: določitev požarnega reda - novosti, vodenje predpisanih evidenc, požarni in evakuacijski načrti
· pravne zahteve za evakuacijo oseb iz objektov; zagotavljanje varnih evakuacijskih poti, pomen zgodnjega odkrivanja in javljanja požara. 

Osnove gorenja in gašenja:
· pogoji in produkti gorenja
· izvori vžiga in možnosti nastanka požara
· vrste in tipi požarov ter eksplozije
· osnovne značilnosti gorenja

Nevarnosti za nastanek požara:
· uporaba odprtega ognja
· nepravilnosti na elektroinstalacijah
· neupoštevanje navodil za varno delo
· namerna povzročitev požara

Oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi požarne zaščite in evakuacija oseb iz objektov:
· sredstva in naprave za gašenje začetnih požarov
· praktični prikaz uporabe gasilnika in odeje za gašenje
· pregledovanje in vzdrževanje aktivne požarne zaščite
· vzroki požarov v zdravstvenih objektih 
· razvoj požara v prostorih
· varnostni vidiki evakuacije
· rizičnost različnih skupin uporabnikov objektov – vedenje ljudi ob evakuaciji
· načini evakuacije glede na vrsto objektov in uporabnikov
· navodila za varno izvedbo evakuacije 
· primeri evakuacije iz različnih vrst medicinskih objektov 


Izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom:
· vgrajena varnost pri gradnji objektov
· tehnični ukrepi za požarno varnost
· poznavanje nevarnih snovi in ravnanje z njimi
· usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požari
· organizacijski ukrepi
· upoštevanje požarnega reda in požarnega načrta
· pravočasno odkrivanje in javljanje požara
· pravilna evakuacija
· vodenje predpisane dokumentacije o požarni varnosti

Nosilci in izvajalci usposabljanja: 
Usposabljanje izvaja podjetje Borštnar & CO. Ljubljana, Stegne 27, Ljubljana, s svojimi izvajalci: Drago Borštnar, ing.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing.; Tomaž Omerzu, dipl. ing.; Jure Černič, dipl. ing.

Kraj in čas usposabljanja: 
Usposabljanje se izvaja v prostorih naročnika, oziroma na dogovorjeni lokaciji, v skladu z dogovorom.

Način ocenjevanja znanja oziroma preverjanja usposobljenosti: 
Usposobljenost se preverja ustno pred izvajalci usposabljanja, kateri izda potrdilo o usposobljenosti. Usposobljenost zaposlenih mora biti stalna, tako da se znanje preverja vsaka 3 leta.





PROGRAM POTRJUJE: 

Ustanova:  ____________________________________________________________	

Naslov: ______________________________________________________________	


Datum:				žig:				Podpis direktorja:






















(če boste izvedli vajo evakuacije – izpolnite)

ZAPISNIK O VAJI EVAKUACIJE



USTANOVA:______________________________________________________________


je dne________________________ izvedel vajo evakuacije in sicer ob________uri.


Pri vaji evakuacije je sodelovalo:_________zaposlenih in __________otrok.

Vaja evakuacije je bila izvedena po smernicah, ki jih je pripravilo pooblaščeno podjetje za varstvo pred požari Borštnar & CO. Ljubljana.

Scenarij smo priredili in začetek požara je bil v prostoru__________________________.

Alarmiranje smo izvedli s________________________(sireno, ozvočenjem, zvoncem,…)

Vaja evakuacije je:      v celoti uspela		delno uspela		ni uspela   (obkrožite)


Pripombe:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Odgovorne osebe za izvedbo evakuacije so bile:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Datum:__________________					Direktor:_________________











									LIST ŠT.:		

EVIDENČNI LIST O USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM  (dodati potrdila o preizkusu znanja iz požarne varnosti ! )


	ZAP.
ŠT.
	PRIIMEK, IME
	DATUM ROJ.
	DELOVNO MESTO
	USPOSAB. IN PREIZKUS ZNANJA  DNE:
	REZULTAT
	OPOMBE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


									


LIST ŠT.:		

EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV  ZA VARSTVO PRED POŽAROM

GASILNI APARATI – dodati račune in dobavnice o pregledu

	ZAP.
ŠT.
	DATUM PREGLEDA
	ROK VELJAVNOSTI
	TIP APARATA
	LOKACIJA APARATA
	SERVISER
	STANJE (OPOMBE)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


									


(če jih imate) 							LIST ŠT.:		

EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV  ZA VARSTVO PRED POŽAROM

HIDRANTI – dodati račune in dobavnice o pregledu

	ZAP.
ŠT.
	DATUM PREGLEDA
	VRSTA PREGLEDA
	ROK VELJAVNOSTI
	LOKACIJA HIDRANTA
	SERVISER
	STANJE (OPOMBE)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





(če jih imate)							LIST ŠT.:		

EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV  ZA VARSTVO PRED POŽAROM

JAVLJALCI POŽARA – dodati račune in dobavnice o pregledu 

	ZAP.
ŠT.
	DATUM PREGLEDA
	ROK VELJAVNOSTI
	TIP 
JAVLJALCA
	LOKACIJA JAVLALCA
	SERVISER
	STANJE (OPOMBE)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




(če jo imate)							LIST ŠT.:		

EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV  ZA VARSTVO PRED POŽAROM

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA – dodati račune in dobavnice o pregledu

	ZAP.
ŠT.
	DATUM PREGLEDA
	ROK VELJAVNOSTI
	TIP 
SVETILK
	LOKACIJA SVETILK
	SERVISER
	STANJE (OPOMBE)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





(če jih imate)							LIST ŠT.:		

EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV  ZA VARSTVO PRED POŽAROM

NAPRAVE ZA DETEKCIJO PLINA – dodati račune in dobavnice o pregledu

	ZAP.
ŠT.
	DATUM PREGLEDA
	ROK VELJAVNOSTI
	TIP 
DETEKTORJA
	LOKACIJA DETEKTORJA
	SERVISER
	STANJE (OPOMBE)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






