OCENA TVEGANJA

	ORDINACIJA  __________________________________________             
                  


	Delovno mesto/oddelek/aktivnost: USTNI  HIGIENIK                                                                                                                     Ocenjevanje izvedel: Drago Borštnar, var.ing.


	Identifikacija oz. odkrivanje nevarnosti:


	Osebe, ki so izpostavljene nevarnostim:
	Ocenitev tveganja
	Sprejemljivost tveganja:
	Uvedba ukrepov za zmanjšanje tveganja: 

	
	
	Verjetnost
	Resnost
	Tveganje
	
	

	Nepravilnosti na električni opremi (vtičnice, kabli) in aparatih 

(računalnik, tiskalnik, monitor, zobozdravniški stol, sterilizator, ostala medicinska oprema, ipd.)
	· ustni higienik
· pacient

· 
	Majhna
	Težja 
	3
	Znatno tveganje
	· obvestiti o pomanjkljivi oz. pokvarjeni opremi,

· zagotoviti mesečno pregledovanje vseh kablov

· periodični pregledi in servisi aparatov

· občasni pregledi aparatov
· 

	Drseča tla, stopnice, nepokriti kanali 


	· ustni higienik

· pacient

· 
	Majhna
	Lahka
	2
	Malo tveganje
	· namestiti protidrsne trakove in podobno,

· namestiti ustrezna opozorila v času čiščenja

· obvestiti o nevarnih mestih, namestiti varnostne ograje in pokrove

	Neustrezno delovno okolje (ergonomija, mikroklima, osvetljenost, delo pod močno lučjo, ipd.)

	· ustni higienik

· pacient


	Majhna
	Lahka
	2
	Malo tveganje 
	· prilagoditev  dela človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim
· pregled delovnega mesta pred pričetkom dela 
· opravljati periodične preglede delovnega okolja (mikroklima in osvetljenost)
· zagotavljati ustrezne klimatske pogoje – ohlajanje prostorov v letnem obdobju in gretje pozimi

· 

	Nevarnost požara in eksplozije 


	· ustni higienik

· pacient


	Majhna
	Težja 
	3
	Znatno tveganje
	· upoštevati požarni red s prilogami 

· določiti in usposobiti osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije 

· odstranjevanje gorljivih materialov 

· upoštevati prepoved kajenja 

· skrbeti, da gasilna oprema ni založena 

· redni preizkus gasilne opreme 

· evak. poti morajo biti označene in prehodne 

· izvajati usposabljanje za izvajanje evakuacije

	Nevarne snovi 

Možnost obrizga in ostalih poškodb z nevarnimi snovmi: (vse v manjših dozah),  snovi za odstranjevanje zobnega kamna, poliranje zob, in ostale nevarnejše snovi, ki so v terapevtskih dozah  in v minimalnih količinah

	· ustni higienik

· pacient


	Srednja
	Težja 
	4
	Veliko tveganje 
	· uporabljati  osebno varovalno opremo 

· sredstva  vedno hraniti v originalni posodi, ki mora biti zaprta z originalnim pokrovom, shranjena pa morajo biti v ognjevarni omari ali v za to urejenem prostoru 

· snovi, ki imajo znak nevarnosti se lahko uporabljajo, če imajo varnostni list in so delavci seznanjeni z varno uporabo

· stalen nadzor pri delu z nevarnimi snovmi 

· vodenje evidenc 

· 

	Delo s slikovnim zaslonom 


	· ustni higienik

· pacient


	Majhna
	Lahka
	2
	Malo tveganje
	· pravilna oddaljenost zaslonov in ustrezna kvaliteta ter ostrina

· uporaba zaslona v skladu z ergonomskimi zahtevami dela (prilagajanje in gibljivost)

· ustrezna programska oprema

· organizirani krajši odmori

· 

	Biogene škodljivosti; nevarnosti zaradi trajnega stika z ljudmi, možnost okužb, stika s sanitarijami in nečistimi prostori in predmeti, delo s pacienti, možnost okužb
	· ustni higienik

· pacient

· 
	Majhna
	Težja
	3
	Znatno tveganje
	· osebna higiena

· uporaba zaščitnih rokavic in razkužil ter ostalih zaščitnih sredstev pri delu 

· posvet z zdravnikom ter periodični zdravniški pregledi

· 

	Psihične obremenitve na delovnem mestu – stres (intelektualne, psihomotorne, psihosocialne,…)
	· ustni higienik

· pacient

· 
	Majhna
	Težja 
	3
	Znatno tveganje
	· pravilna in zdrava prehrana 

· kratkotrajni odmori 

· ukvarjanje s športom, rekreacijo 

· izboljšanje organiziranosti (predhodno načrtovanje)

· 

	Možnost nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja 


	· ustni higienik

· pacient


	Majhna
	Lahka
	2
	Malo tveganje
	· preprečitev napada

· obvestiti policijo

· obvestiti inšpektorat

· 

	SKUPNA SPREJEMLJIVOST TVEGANJA: 2,67 – Mejno (na meji sprejemljivega – potrebni ukrepi, ki znižajo tveganje na sprejemljivo).



	V primeru nezgode pri delu, ki ima za posledico poškodbo delavca je potrebno imeti material in opremo za prvo pomoč ter določiti  osebo za nudenje prve pomoči in zagotoviti ustrezno izobraževanje. Prijava poškodbe, takoj ali v roku 24 h, v kolikor gre za težjo poškodbo je potrebno obvestiti policijo in inšpekcijo. Če je bolniška odsotnost več kot 3 dni je potrebno obvestiti inšpektorat RS za delo, s posebnim obrazcem



	Osebna in zaščitna varovalna oprema za delovno mesto


	Število
	Rok trajanja
	Izbira po standardu (oznaka in naslov)

	Delovna halja 


	2 kom.
	Na 2 leti oz. do izrabe 
	/

	Kirurške rokavice 


	Več  kom.
	Za enkratno uporabo
	SIST EN 374

	Rokavice za delo z nevarnimi snovmi
	2 kom.
	Na 1 leto 
	SIST EN 374: -1:2003 – varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami in mikroorganizmi – 1. del: Izrazje in zahteve za izdelavo; SIST EN 374: -2:2003 – 2. del: Ugotavljanje odpornosti proti penetraciji; SIST EN 374: -3:2003 –3. del: Ugotavljanje odpornosti proti pronicanju kemikalij 



	Zaščitna očala 
	1 kom. 
	Letno oz. do izrabe 
	SIST EN 166:2002 – osebno varovanje oči specifikacije  



	Opombe: 




