Navodilo št. 11: NEOPOREČNOST VODE

	Program preprečevanja in obvladovanja okužb v zasebni zdravstveni dejavnosti -

PISNA PRAVILA

	Navodilo št. 11

	NAČRT VZDRŽEVANJA NEOPOREČNOSTI PITNE VODE

	Kakovost vode v hišnem vodovodnem omrežju mora ustrezati zahtevam Pravilnika o pitni vodi.
Za vzdrževanje neoporečnosti pitne vode je potrebno:
♦  Pred začetkom  dela ter po vsaki prekinitvi obratovanja (preko vikenda, dopusti)  točiti vodo na vseh pipah, izlivkah najmanj 2 minuti.
♦ Po vsakem posegu na internem vodovodnem omrežju mora biti izvršena dezinfekcija vodovodnega omrežja (klorni šok) ter opravljena kontrola ustreznosti pitne vode. O posegih na vodovodnem omrežju se mora voditi evidenca.
♦ Upravljalec hišnega vodovodnega omrežja mora zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode, imeti vzpostavljen nadzor po načelih HACCP sistema, ter v primerih neskladnosti določiti in izvajati ukrepe za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode ter o tem obvestiti       uporabnike.
♦   V  primeru prekinitve dobave pitne vode se prekine tudi izvajanje zdravstvenih storitev.
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